# EHMI 시작 진행 표시

이 섹션의 정보는 버전 3.7 이상의 IXB 소프트웨어를 실행하는 공구에 대해서만 유효합니다.

공구를 시작할 때 EHMI는 다음 메시지를 표시하여 소프트웨어 업데이트가 진행 중임을 나타냅니다:

- 소프트웨어 업데이트를 확인합니다.

- <module> App/Boot 업데이트 중

- 컨트롤러를 시작하는 중입니다.

참고

소프트웨어 업데이트 절차가 진행되는 동안 공구에서 배터리를 분리하지 마십시오. 공구가 손상될 수 있습니다.

모듈은 IxB 공구의 일부이며 IxB 소프트웨어를 통해 업데이트되는 하위 시스템 또는 구성 요소입니다.

모듈 (디스플레이에 표시) | 설명
--- | ---
MRT | 메인 보드
MCB | 전원 모듈
FTS | 전면 트랜스듀서
EHMI | 확장 HMI
BHMI | 베이직 HMI

소프트웨어 업데이트 중에 오류가 발생하면 다음 메시지가 표시됩니다.

- 소프트웨어 업데이트 실패 (오류Id)

오류Id는 다음과 같은 오류 메시지에 해당합니다.

Id | 오류 메시지 | 설명 | 권장 조치
--- | --- | --- | ---
0 | 없음 | - | -
1 | 모듈 보드 정보가 유효하지 않습니다. | 잘못된 데이터가 있는 모듈이 생성되었습니다. | 모듈을 교체하십시오.
2 | 모듈 장치 정보가 유효하지 않습니다. | 잘못된 데이터가 있는 모듈이 생성되었습니다. | 모듈을 교체하십시오.
3 | 모듈 파일이 손상되었습니다. | 파일 시스템이 손상되었습니다. | IAM을 교체하십시오.
4 | 모듈 펌웨어가 하드웨어와 호환되지 않습니다. | 소프트웨어가 하드웨어와 호환되지 않습니다. | 최신 릴리스로 업데이트하십시오.
5 | 모듈 펌웨어 파일을 찾을 수 없습니다. | 파일 시스템이 손상되었습니다. | IAM을 교체하십시오.
6 | 모듈 펌웨어 파일을 읽는 중 오류가 발생했습니다. | 파일 시스템이 손상되었습니다. | IAM을 교체하십시오.
7 | 모듈을 업데이트하려고 할 때 통신 시간이 초과되었습니다. | 커넥터/케이블 또는 모듈이 손상되었습니다. | IAM을 교체하십시오.
8 | 모듈에서 데이터를 수신하는 동안 오류가 발생했습니다. | 커넥터/케이블 또는 모듈이 손상되었습니다. | 서비스 센터에서 공구를 점검하십시오.
9 | 모듈에서 예상치 못한 응답이 발생했습니다. | 커넥터/케이블 또는 모듈이 손상되었습니다. | 서비스 센터에서 공구를 점검하십시오.
10 | 모듈에 연결할 수 없습니다. | 커넥터/케이블 또는 모듈이 손상되었습니다. | 서비스 센터에서 공구를 점검하십시오.
11 | 모듈로 데이터를 전송하는 동안 오류가 발생했습니다. | 커넥터/케이블 또는 모듈이 손상되었습니다. | 서비스 센터에서 공구를 점검하십시오.
12 | 백업 배터리로 시스템 작동 | 공구가 예비 배터리로 작동중입니다. | 공구 다시 시작 - 업데이트가 완료될 때까지 배터리나 전원 어댑터를 분리하지 마십시오.