# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

L'avvitadadi cordless angolare Tensor ICB-A è un piccolo strumento ergonomico che è possibile usare con una sola mano ed è ideale per le applicazioni in aree ristrette. Grazie a diverse misure di coppia e ai modelli di display EHMI incorporati, offre caratteristiche esclusive come ad esempio la testa ad angolo rotante e il grilletto. Tensor ICB-A appartiene alla linea Tensor IxB, una serie di prodotti che condivide una piattaforma di controller integrata. Il prodotto offre le funzionalità complete del controller all'interno dello strumento, consentendo l'integrazione diretta con gli accessori della stazione e il sistema di produzione senza utilizzare un dispositivo fisico intermedio per il controller. Ciò apre un mondo di nuove opportunità.

# Benefici

- Maggiore ergonomia e accessibilità

- Un singolo strumento per numerose applicazioni

- Installazione rapida e agevole riequilibrio della linea

- Facile da usare senza seguire un corso di formazione aggiuntivo

- Maggiori tempi di attività e produzione continua

# Caratteristiche

- Controller integrato

- Design leggero e compatto

- Grilletto girevole e testa ad angolo

- Modelli con display EHMI integrato

- Ottimizzatore dell'avvitamento

- Dissipazione del calore ottimizzata

- Doppia antenna