# 締め付け結果の読み取り

締め付けの結果は、結果ゲージを使用してグラフィカル表示されます。ゲージは、OKまたはNGの締め付けを示す3つの部分に分かれています。フィールドの色（NGの場合は赤、OKの場合は緑）は、締め付け結果でのみ表示されます。

位置 | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 最終トルクまたは最終角度 | 締め付けプログラムが終了したときのトルク/角度。
2 | ターゲットトルクまたはターゲット角度 | 目指すトルク/角度。
3 | 下限 | OK締め付けの下限を示します（最小角度または最小トルク）
4 | インジケータ | スケールに結果を示すゲージインジケーター
5 | 低フィールド | 低角度/低トルクによるNG締め付けを示します
6 | 締め付けプログラム | 使用した締め付けプログラムのシーケンス番号と名前
7 | OKフィールド | OK 締め付けを示します
8 | 上限 | OK締め付けの下限を示します（最小角度または最小トルク）
9 | 高フィールド | 高角度/トルクによるNG締め付けを示します