# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

앵글 케이블 너트 러너 텐서 ICB-A는 인체 공학 기술을 채택한 한 손 사용 소형 공구로서 비좁은 영역 응용 분야에 맞게 특별히 설계하였습니다. 다양한 토크 크기 및 내장 EHMI 디스플레이 모델은, 회전 각도 헤드 및 트리거가 포함되어 이 모델만의 독특한 기능이 있습니다. Tensor ICB-A는 통합 컨트롤러 플랫폼을 공유하는 Tensor IxB 제품군의 일부입니다. 공구 내부에 완벽한 컨트롤러 기능이 내장되어, 중간 물리적 컨트롤러 상자없이 스테이션 부속품 및 생산 시스템과 직접 통합할 수 있습니다. 이러한 구성은 새로운 기회의 세계를 열어드립니다.

# 혜택

- 향상된 인체공학 기술 및 접근성

- 다양한 응용 분야에 적합한 한 손 사용 공구

- 빠르고 간편한 라인 재구성

- 간편한 사용법 - 추가 교육 필요 없음

- 지속적인 생산 및 가동 시간 증가

# 특징

- 통합 컨트롤러

- 가벼운 무게와 컴팩트 디자인

- 회전 가능한 트리거 및 앵글 헤드

- 통합 EHMI 디스플레이 내장된 모델

- 런다운 부스터

- 최적화된 방열 장치

- 듀얼 안테나