# Description de EHMI

Le EHMI (Interface Homme-Machine Étendue) est situé au pied de l'outil et comprend trois boutons-poussoirs et un affichage graphique.

L’écran sert d’interface intégrée à l’outil pour l’opérateur, affichant un sous-ensemble de l'interface utilisateur Web du Logiciel IxB.

Le EHMI peut être utilisé pour la sélection de programmes de serrage et de séquences de lots, ainsi que l’affichage des résultats de serrage et la progression des séquences de lots.

Position | Nom | Description
--- | --- | ---
1 | Écran | Écran affichant un sous-ensemble de l'interface utilisateur Web du Logiciel IxB.
2 | Bouton haut | Bouton physique pour déplacer la sélection à l'écran vers le haut.
3 | Bouton Sélectionner | Bouton physique pour confirmer une sélection à l'écran, ainsi que pour naviguer vers le menu principal (en maintenant le enfoncé pendant trois secondes).
4 | Bouton bas | Bouton physique pour déplacer la sélection à l'écran vers le bas.

Dans cette section

- L’interface utilisateur