# Beschreibung der EHMI

Die EHMI (Erweiterte Mensch-Maschine-Schnittstelle) befindet sich am Standfuß des Werkzeugs und besteht aus drei Drucktasten und einem grafischen Display.

Das Display dient als in das Werkzeug integrierte Schnittstelle für den Bediener, die einen Teil des Web User Interfaces der IxB-Software anzeigt.

Die EHMI kann zur Auswahl von Verschraubungsprogrammen und Gruppensequenzen sowie zur Anzeige der Verschraubungsergebnisse und des Fortschritts innerhalb von Gruppensequenzen verwendet werden.

Position | Bezeichnung | Beschreibung
--- | --- | ---
1 | Display | Bildschirm, der einen Teil des Web User Interfaces der IxB-Software anzeigt.
2 | Taste „Nach oben“ | Physische Taste zum Verschieben der Bildschirmauswahl nach oben.
3 | Taste „Auswahl“ | Physische Taste zum Bestätigen der Auswahl auf dem Bildschirm sowie zur Navigation zurück zum Hauptmenü (durch Gedrückthalten für drei Sekunden).
4 | Taste „Nach unten“ | Physische Schaltfläche zum Verschieben der Bildschirmauswahl nach unten

In diesem Abschnitt

- Die Benutzeroberfläche