# Descrição da EHMI

A EHMI (Interface Homem-Máquina Estendida) fica localizada na base da ferramenta e é constituída de três botões e um display gráfico).

O display serve como uma interface integrada à ferramenta para o operador, mostrando um subconjunto da interface do usuário da Web do Software IxB.

A EHMI pode ser usada para escolher programas de aperto e sequências de lotes, bem como exibir resultados de apertos e a progressão em sequências de lotes.

Posição | Nome | Descrição
--- | --- | ---
1 | Display | Tela que exibe um subconjunto da interface do usuário da Web do Software IxB.
2 | Botão Subir | Botão físico para mover uma seleção na tela para cima.
3 | Botão Selecionar | Botão físico para confirmar uma seleção na tela, bem como navegar de volta ao menu principal (pressionando-o e mantendo-o pressionado por três segundos).
4 | Botão Descer | Botão físico para mover a seleção na tela para baixo.

Nesta seção

- A interface do Usuário