# Luz de Sinalização de Programa de Aperto

As luzes de sinalização no anel de LEDs podem ser configuradas para mostrar o programa de aperto atualmente selecionado em uma sequência (1−6). A função deve ser ativada na interface do usuário da Web do Software IxB.

1. Para mostrar o programa atualmente selecionado em uma sequência, gire o botão de reversão para a esquerda. O LED do programa de aperto é exibido da esquerda para a direita e de cima para baixo, conforme mostrado a seguir. Se o programa de aperto atualmente selecionado apresenta uma posição na sequência que seja maior do que seis, nenhuma luz de sinalização de LED se acende.

2. Gire o anel de reversão para a direita e empurre o gatilho da ferramenta para executar o programa de aperto. O resultado (OK / NOK) é exibido no anel de LEDs.

3. Para mostrar novamente o programa selecionado, gire o botão de reversão para a esquerda.

O resultado de uma desaperto será exibido como normal. Se o anel de reversão for girado para a direita após um desaperto finalizado, o programa de aperto selecionado será mostrado no anel de LEDs.