# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

Угловой беспроводной гайковерт Tensor ICB-A – компактный эргономичный инструмент, с возможностью работы одной рукой и для применения в условия ограниченного пространства. Инструмент работает с разными значениями по крутящему моменту и оснащен встроенном дисплеем EHMI, а также обладает уникальными функциями, такими как вращающийся блок с угловой головкой и блок с механизмом запуска. Tensor ICB-A является частью линейки Tensor IxB со встроенным контроллером. Инструмент оснащен встроенным контроллером, который обеспечивают возможность прямой интеграции с дополнительным оборудованием станции и производственной системой без необходимости использования промежуточного контроллера. Это открывает целый мир новых возможностей.

# Достоинства

- Улучшенная эргономичность и доступность.

- Один инструмент для различных применений.

- Быстрая установка и простая перебалансировка линии.

- Простота в использовании – нет необходимости в дополнительном обучении.

- Непрерывное производство и увеличенная продолжительность безотказной работы.

# Функции

- Встроенный контроллер.

- Небольшая масса и компактная конструкция.

- Вращающиеся блок механизма запуска и угловой головки.

- Модели со встроенным дисплеем EHMI.

- Бустер для ускорения работы

- Оптимизированный отвод тепла.

- Двойная антенна.