# Opis EHMI

Interfejs EHMI (Extended Human Machine Machine - rozszerzony interfejs człowiek-maszyna) znajduje się na stopie narzędzia i składa się z trzech przycisków i wyświetlacza graficznego.

Wyświetlacz służy jako interfejs zintegrowany z narzędziem dla operatora, pokazujący podzbiór internetowego interfejsu użytkownika oprogramowania IxB.

Za pomocą EHMI można wybierać programy dokręcania i sekwencje wsadowe, a także wyświetlać wyniki dokręcania i postęp w wykonywaniu sekwencji wsadowych.

Pozycja | Nazwa | Opis
--- | --- | ---
1 | Wyświetlacz | Ekran pokazujący podzbiór internetowego interfejsu użytkownika oprogramowania IxB.
2 | Przycisk W górę | Przycisk fizyczny służący do przesuwania wyboru dokonanego na ekranie w górę.
3 | Przycisk Wybierz | Przycisk fizyczny służący do potwierdzania wyboru na ekranie oraz do powrotu do menu głównego (przez naciśnięcie i przytrzymanie go przez trzy sekundy).
4 | Przycisk W dół | Przycisk fizyczny służący do przesuwania wyboru dokonanego na ekranie w dół.

W tej sekcji

- Interfejs użytkownika