# Descrizione EHMI

L'EHMI (Interfaccia uomo-macchina estesa, Extended human machine interface) si trova sul piedino dell'utensile e comprende tre pulsanti e un display grafico.

Il display è un'interfaccia per l'operatore montata sull'utensile, che visualizza un sottoinsieme dell'interfaccia utente Web del software IxB.

EHMI consente di scegliere i programmi di serraggio e le sequenze lotto, nonché visualizzare i risultati del serraggio e la progressione all'interno delle sequenze lotto.

Posizione | Nome | Descrizione
--- | --- | ---
1 | Display | Schermata che mostra un sottoinsieme dell'interfaccia utente Web del software IxB.
2 | Pulsante su | Pulsante fisico per spostare la selezione su schermo verso l'alto.
3 | Pulsante selezione | Pulsante fisico per confermare una selezione su schermo e tornare al menu principale (tenendo premuto il pulsante per tre secondi).
4 | Pulsante giù | Pulsante fisico per spostare la selezione su schermo verso il basso.

In questa sezione

- Interfaccia utente