# Descripción de EHMI

La Interfaz hombre-máquina ampliada (EHMI, por sus siglas en inglés) se encuentra en el pie de la herramienta y se compone de tres pulsadores y una pantalla gráfica.

La pantalla sirve de interfaz integrada en la herramienta para el operario, mostrando un subconjunto de la interfaz de usuario web IxB Software

La EHMI se puede utilizar para seleccionar programas de apriete y secuencias de lotes, así como para mostrar resultados y progresión de apriete dentro de secuencias de lotes.

Posición | Nombre | Descripción
--- | --- | ---
1 | Pantalla | Pantalla que muestra un subconjunto de la interfaz de usuario web IxB Software.
2 | Botón Arriba | Botón físico para desplazar hacia arriba la selección en pantalla.
3 | Botón Seleccionar | Botón físico para confirmar una selección en pantalla, así como para navegar de vuelta al menú principal (manteniendo pulsado durante tres segundos).
4 | Botón Abajo | Botón físico para desplazar hacia abajo la selección en pantalla.

En esta sección

- La interfaz de usuario