# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

弯头无线拧紧扳手 Tensor ICB-A 是一款小型人体工程学单手操作工具，专为狭窄区域应用而设计。它有不同的扭矩大小和内置的EHMI显示模块，具备特别的功能，包括旋转弯头和扳机。Tensor ICB-A 是 Tensor IxB 系列的一部分，该系列共享一个集成控制器平台。它在工具内具有控制器功能，允许直接与站附件和生产系统集成，而无需中间物理控制器。从而开启了一个充满新机遇的世界。

# 优点

- 人体工程学设计和可达性提高

- 一件工具适合多个应用场景

- 安装快捷、线体平衡简单

- 易于使用-不需要额外培训

- 持续生产和正常运行时间增加

# 特性

- 集成控制器

- 重量轻，设计紧凑

- 可旋转扳机和弯头

- 带集成EHMI显示屏的机型

- 旋入加速

- 优化散热

- 双天线