# Wskaźniki postępu przy uruchamianiu EHMI

Informacje zawarte w tej sekcji dotyczą tylko narzędzi z oprogramowaniem IxB w wersji od 3.7 i nowszych.

Podczas uruchamiania narzędzia EHMI informuje, czy trwa aktualizacja oprogramowania, wyświetlając następujące komunikaty:

- Check for software update [Sprawdź aktualizację oprogramowania]

- Updating <module> App/Boot [Aktualizowanie <modułu> App/Boot]

- Starting controller [uruchamianie sterownika]

UWAGA

NIE wyjmuj akumulatora z narzędzia podczas aktualizacji oprogramowania. Narzędzie może ulec uszkodzeniu.

Moduł to podsystem lub komponent stanowiący część narzędzia IxB, aktualizowany za pomocą oprogramowania IxB.

Moduł (jak widać na wyświetlaczu) | Opis
--- | ---
MRT | Płyta główna
MCB | Moduł zasilania
FTS | Przedni przewodnik
EHMI | Rozszerzony EHMI
BHMI | Podstawowy (HMI)

W przypadku wystąpienia błędu podczas aktualizacji oprogramowania, wyświetlony zostanie następujący komunikat:

- Software update failed (errorId) [Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się (errorId)]

Komunikat errorId odpowiada komunikatom o błędach, jak poniżej:

Identyfikator | Komunikat o błędzie | Opis | Proponowane działanie
--- | --- | --- | ---
0 | Brak | - | -
1 | Nieprawidłowe informacje o płytce modułu | Moduł został wyprodukowany z błędnymi danymi | Wymień moduł
2 | Nieprawidłowe informacje o urządzeniu modułowym | Moduł został wyprodukowany z błędnymi danymi | Wymień moduł
3 | Uszkodzony plik modułu | System plików jest uszkodzony | Wymień IAM
4 | Oprogramowanie sprzętowe modułu jest niekompatybilne z osprzętem | Oprogramowanie jest niekompatybilne z osprzętem | Zaktualizuj do nowszej wersji
5 | Nie znaleziono pliku z oprogramowaniem sprzętowym modułu | System plików jest uszkodzony | Wymień IAM
6 | Błąd podczas odczytu pliku z oprogramowaniem sprzętowym modułu | System plików jest uszkodzony | Wymień IAM
7 | Czas komunikacji przy próbie aktualizacji modułu został przekroczony | Złącze/kabel lub moduł są uszkodzone | Wymień IAM
8 | Błąd podczas odbierania danych z modułu | Złącze/kabel lub moduł są uszkodzone | Przeprowadź konserwację narzędzia
9 | Nieoczekiwana odpowiedź z modułu | Złącze/kabel lub moduł są uszkodzone | Przeprowadź konserwację narzędzia
10 | Brak możliwości połączenia z modułem | Złącze/kabel lub moduł są uszkodzone | Przeprowadź konserwację narzędzia
11 | Błąd podczas przesyłania danych do modułu | Złącze/kabel lub moduł są uszkodzone | Przeprowadź konserwację narzędzia
12 | System działa na akumulatorze zapasowym | System jest zasilany z akumulatora zapasowego | Uruchom ponownie narzędzie - nie wyjmuj akumulatora ani zasilacza do czasu zakończenia aktualizacji.