# EHMIの起動進行状況の表示

このセクションの情報は、バージョン3.7以降のIxBソフトウェアを実行しているツールにのみ有効です。

ツールを起動させると、EHMI はソフトウェアの更新が進行中かどうかを次のメッセージで示します：

- ソフトウェアの更新を確認する

- <module>アプリケーション/ブートの更新

- コントローラーの起動

注記

ソフトウェアの更新中は、ツールからバッテリを引き抜かないでください。ツールが損傷する可能性があります。

モジュールは、IxBツールの一部であり、IxBソフトウェアを介して更新されるサブシステムまたはコンポーネントです。

モジュール（ディスプレイに表示） | 説明
--- | ---
MRT | メインボード
MCB | 電源モジュール
FTS | フロントトランスデューサー
EHMI | 拡張HMI
BHMI | ベーシックHMI

ソフトウェアの更新中にエラーが発生した場合、次のメッセージが表示されます：

- ソフトウェアの更新に失敗しました（errorID）

errorIDは、次のようにエラーメッセージに対応します：

ID | エラーメッセージ | 説明 | 推奨されるアクション
--- | --- | --- | ---
0 | なし | - | -
1 | モジュールボード情報が無効です | 正しくないデータでモジュールが生成されました | モジュールを交換してください
2 | モジュールデバイス情報が無効です | 正しくないデータでモジュールが生成されました | モジュールを交換してください
3 | モジュールファイルが破損しています | ファイルシステムが破損しています | IAM を交換してください
4 | モジュールファームウェアはハードウェアと互換性がありません | ソフトウェアはハードウェアに対応していません | 新しいリリースに更新
5 | モジュールファームウェアファイルが見つかりません | ファイルシステムが破損しています | IAM を交換してください
6 | モジュールファームウェアファイルの読み取り中にエラーが発生しました | ファイルシステムが破損しています | IAM を交換してください
7 | モジュール更新試行時に通信がタイムアウトしました | コネクタ/ケーブル、またはモジュールが破損しています | IAM を交換してください
8 | モジュールからデータ受信中にエラーが発生しました | コネクタ/ケーブル、またはモジュールが破損しています | ツールの保守を行ってください
9 | モジュールからの予期しない応答 | コネクタ/ケーブル、またはモジュールが破損しています | ツールの保守を行ってください
10 | モジュールに到達できません | コネクタ/ケーブル、またはモジュールが破損しています | ツールの保守を行ってください
11 | モジュールへのデータ送信中にエラーが発生しました | コネクタ/ケーブル、またはモジュールが破損しています | ツールの保守を行ってください
12 | システムがバックアップバッテリーで作動しています | システムがバックアップバッテリーで実行中です。 | ツールを再起動してください - 更新が完了するまで、バッテリーまたは電源アダプターを取り外さないでください