# Indikator för val av åtdragningsprogram

Indikatorerna i LED-ringen kan konfigureras att visa det valda åtdragningsprogrammet i en sekvens (1-6). Funktionen måste aktiveras i IxB-programvarans webbanvändargränssnitt.

1. För att visa det valda programmet i en sekvens vrider du reverseringsringen åt vänster. Åtdragningsprogrammets LED visas från vänster till höger och uppifrån och ned, såsom visas nedan. Om det valda åtdragningsprogrammet har en position i sekvensen som är större än sex, så tänds ingen LED-indikator.

2. Vrid reverseringsringen åt höger och tryck in verktygets trycke för att köra åtdragningsprogrammet. Resultatet (OK/NOK) visas på LED-ringen.

3. För att visa det valda programmet igen vrider du reverseringsringen åt vänster.

Resultatet för en lossning kommer att visas som vanligt. Om reverseringsringen vrids åt höger efter en slutförd lossning, så kommer det valda åtdragningsprogrammet att visas på LED-ringen.