# Wskazanie wyboru programu dokręcania

Wskaźniki znajdujące się na pierścieniu LED można skonfigurować tak, aby pokazywały aktualnie wybrany program dokręcania w sekwencji (1-6). Funkcję należy aktywować w internetowym interfejsie użytkownika oprogramowania IxB.

1. Aby wyświetlić aktualnie wybrany program w sekwencji, należy przekręcić pierścień przełączający w lewo. Dioda LED programu dokręcania jest wyświetlana od lewej do prawej strony i od góry do dołu, jak pokazano poniżej. W przypadku, gdy aktualnie wybrany program dokręcania ma pozycję w sekwencji większą niż sześć, żaden wskaźnik LED nie zaświeci się.

2. Aby uruchomić program dokręcania obróć pierścień przełączający w prawo i naciśnij spust narzędzia. Wynik (OK / NOK) jest wyświetlany na pierścieniu LED.

3. Aby ponownie pokazać wybrany program, należy przekręcić pierścień przełączający w lewo.

Wynik odkręcania zostanie wyświetlony jak zwykle. W przypadku, gdy po zakończonym odkręcaniu obrócimy pierścień w prawo, to na pierścieniu LED zostanie wyświetlony wybrany program dokręcania.