# Informazioni sul cavo

## Cavo di alimentazione

- Cavo di alimentazione con cavo grezzo standard, M12 4 pin a fili aperti

- Connettore: femmina, 4 pin M12, codifica A

Assegnazione dei pin
Lato A N. pin | Colore del cavo | Lato B N. pin | Funzione
--- | --- | --- | ---
1 | Bianco | Filo aperto | +24 V
2 | Giallo | Filo aperto | +24 V
3 | Marrone | Filo aperto | GND
4 | Verde | Filo aperto | GND

## Cavo Ethernet

- Cavo Ethernet standard, M12, codifica x per PoE+

Assegnazione dei pin
Lato A M12, codifica x N. pin | Colore del cavo | Lato B RJ-45 N. pin
--- | --- | ---
1 | Arancione-bianco | 1
2 | Arancione | 2
3 | Verde-bianco | 3
4 | Verde | 6
7 | Blu-bianco | 5
8 | Blu | 4
5 | Marrone-bianco | 7
6 | Marrone | 8

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01