# Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas instalowania

Czujnik należy zainstalować nad stacją roboczą lub na podłodze, tak aby nie wpływały na niego wibracje stanowiska oraz ruchy narzędzi, które mogą powodować zmianę osiowania.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia

Należy stosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przewróceniu się czujnika, które może spowodować uszkodzenie mienia i/lub obrażenia ciała.

- Przymocuj linkę zabezpieczającą z hakiem zabezpieczającym do ucha zabezpieczającego znajdującego się na czujniku. Przymocuj linkę zabezpieczającą do stabilnego przedmiotu.

## Dotyczy:

8436 6771 00
8436 6771 01