# Conectar al controlador mediante el puerto COM

## Sin utilizar rúter o interruptor ethernet

1. Conecte un cable ethernet del puerto LAN 1 del sensor ILS al puerto COM del controlador, utilizando el adaptador de puerto COM, 4222 3073 00.

2. Conecte un segundo cable ethernet del puerto LAN 2 del sensor ILS a un PC externo.

3. Conecte monitor, teclado, ratón y otros accesorios a los puertos USB del sensor ILS.

4. Compruebe los ajustes IP del puerto de servicio del controlador. La dirección IP predeterminada es 169.254.1.1.

5. Utilice la aplicación Conexión de Remote Desktop para conectar el PC externo al sensor ILS. En la aplicación Conexión de escritorio remoto, escriba el nombre del sensor ILS:

   ivne-xxxxxxxx , donde xxxxxxxx es el número de serie del sensor ILS (impreso en la etiqueta en la placa conectora).

6. Acceda a Panel de control > Red e internet > Ethernet > Cambiar opciones de adaptador > Propiedades LAN 1 > Protocolo de internet versión 4 > Propiedades.

   Cambie la dirección IP del sensor ILS al mismo rango IP que el controlador: 169.254.1.xxx.

   La dirección IP en ILG > Configuración > Herramientas > Controlador > IP debe ser la misma que en PF > Ajustes > Red > Dirección IP, en este caso 169.254.1.1.

7. Tras finalizar la instalación de las licencias ILG, se puede desconectar el PC externo de la estación de trabajo.

## Aplicable a:

8436 6771 00
8436 6771 01