# ケーブル情報

## 電源ケーブル

- 標準の両端未加工ケーブルの電源ケーブル、M12 4ピンオープンワイヤ

- コネクタ：メス4ピンM12Aコード

ピン割り当て
サイドA ピン番号 | ワイヤの色 | サイドB ピン番号 | 機能
--- | --- | --- | ---
1 | 白 | オープンワイヤー | +24V
2 | 黄色 | オープンワイヤー | +24V
3 | 茶 | オープンワイヤー | GND
4 | 緑 | オープンワイヤー | GND

## イーサネットケーブル

- 標準イーサネットケーブル、PoE+用にXコード化されたM12

ピン割り当て
サイドA M12 xコード化 ピン番号 | ワイヤの色 | サイドB RJ-45 ピン番号
--- | --- | ---
1 | オレンジ-白 | 1
2 | オレンジ | 2
3 | 緑-白 | 3
4 | 緑 | 6
7 | 青-白 | 5
8 | 青 | 4
5 | 茶-白 | 7
6 | 茶 | 8

## 適用対象：

8436 6771 00
8436 6771 01