# Údaje o kabelech

## Napájecí kabel

- Napájecí kabel se standardním základním kabelem, M12, 4 otevřené kolíky vodičů

- Konektor: zásuvka, 4 kolíky, M12 A-coded

Přiřazení kolíků
Strana A Č. kolíku | Barva vodičů | Strana B Č. kolíku | Funkce
--- | --- | --- | ---
1 | Bílá | Otevřený vodič | +24 V
2 | Žlutá | Otevřený vodič | +24 V
3 | Hnědá | Otevřený vodič | GND
4 | Zelená | Otevřený vodič | GND

## Ethernetový kabel

- Standardní ethernetový kabel, M12 x-coded pro PoE+

Přiřazení kolíků
Strana A M12 x-coded Č. kolíku | Barva vodičů | Strana B RJ-45 Č. kolíku
--- | --- | ---
1 | Oranžová-bílá | 1
2 | Oranžová | 2
3 | Zelená-bílá | 3
4 | Zelená | 6
7 | Modrá-bílá | 5
8 | Modrá | 4
5 | Hnědá-bílá | 7
6 | Hnědá | 8

## Platí pro:

8436 6771 00
8436 6771 01