# Installation des ILS-Sensors

1. Machen Sie sich vor der Installation des ILS-Sensors Gedanken zur vorgesehenen Position. Beachten Sie, dass die Zielpunkte für die Kameras des ILS-Sensors jederzeit sichtbar sein müssen.

2. Installation des ILS-Sensors. Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Vertreter von Atlas Copco für Informationen zu geeigneten Montageplatten und Installationsanweisungen.

3. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Anschluss LAN 1 oder LAN 2.

   Der Anschluss LAN 1 ist konfigurierbar, wohingegen LAN 2 eine feste IP-Adresse verwendet (standardmäßig 169.251.1.1).

4. Schließen Sie zusätzliche Ausstattung, wie etwa Tastatur, Maus, Scanner und Zubehör an den USB-Anschlüssen an.

5. Verbinden Sie den Monitor/die Monitore mit den HDMI-Anschlüssen.

6. Verbinden Sie das 24-V-DC-Netzkabel mit dem 24-V-DC-Anschluss (135 W, 5,6 A).

7. Informationen zur Einrichtung und Konfiguration des ILS-Sensors finden Sie im Benutzerhandbuch der ILG-Software.

Relevante Informationen

- Kabelinformationen
- Produktdaten

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01