# Übersicht der Anschlussplatte

Artikel | Beschreibung
--- | ---
LAN 1 | Ethernet-Anschluss für konfigurierbare IP-Adresse
LAN 2 | Ethernet-Anschluss für feste IP-Adresse (standardmäßig 169.251.1.1)
24V DC | Stromanschluss (135 W, 5,6 A)
SD-Karte | Die SD-Karte wird zum Speichern von Einstellungen sowie zur Übertragung von Konfigurationen zwischen verschiedenen ILS-Sensoren verwendet.
HDMI | HDMI-Anschlüsse für Displays
USB | USB-Anschlüsse für Tastatur, Maus, Scanner und sonstiges Zubehör

## Status-Anzeigeleuchten

Die Statusleuchten an der Anschlussplatte für den Sensor stellen die folgenden Informationen zur Verfügung:

Symbol | Farbe der Statusleuchte | Beschreibung
--- | --- | ---
| Orange (schnell blinkend) | Ethernet-Kabel mit dem Anschluss LAN1 verbunden und Ethernet-Verbindung hergestellt Tracking-Software des Sensors läuft Kommunikation ist funktionsfähig Datenverkehr
Grün (dauerhaft leuchtend) | Ethernet-Kabel mit dem Anschluss LAN1 verbunden und Ethernet-Verbindung hergestellt, Tracking-Software des Sensors läuft jedoch nicht
Rot (langsam blinkend) | Verbindung des Ethernet-Kabels mit dem Anschluss LAN1 getrennt und/oder Ethernet-Verbindung konnte nicht hergestellt werden
| Schwarz (kein Licht) | Sensor-PC aus Ausfall der Stromversorgung am PC
Grün (dauerhaft leuchtend) | Sensor-PC in Betrieb, normale Funktion
Grün (blinkend) | Sensor-PC im Standby
| Schwarz (kein Licht) | Keine Stromversorgung des Sensors (24 V DC nicht verfügbar) Kein Netzkabel angeschlossen Ausfall der Stromversorgung
Grün (dauerhaft leuchtend) | Stromversorgung aktiv (24 V DC verfügbar)

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01