# 连接器板概述

项目 | 说明
--- | ---
LAN 1 | 可配置 IP 地址的以太网连接
LAN 2 | 固定 IP 地址的以太网连接（默认 169.251.1.1）
24V DC | 电源入口（135 W，5.6 A）
SD 卡 | SD 卡用于存储设置，并在不同的 ILS 传感器之间传输配置。
HDMI | 显示器的 HDMI 连接
USB | 键盘、鼠标、扫描仪和其他附件的 USB 连接

## 状态灯指示

传感器连接器板上的状态灯提供以下信息：

符号 | 状态灯颜色 | 说明
--- | --- | ---
| 橙色（快速闪烁） | 连接到 LAN1 端口的以太网电缆和建立的以太网连接 传感器跟踪 - 软件运行 通信工作 数据流量
绿色（持续点亮） | 以太网电缆连接到 LAN1 端口，以太网连接已建立，但传感器跟踪软件未运行
红色（慢闪） | 从 LAN1 端口断开的以太网电缆和/或无法建立以太网连接
| 黑色（不亮） | 传感器 PC 关闭 PC 断电
绿色（持续点亮） | 传感器 PC 运行，工作正常
绿色（闪烁） | 传感器 PC 待机
| 黑色（不亮） | 传感器未供电（24 伏直流电不可用） 电源电缆未连接 断电
绿色（持续点亮） | 通电（24 伏直流电可用）

## 适用于：

8436 6771 00
8436 6771 01