# Installera ILS-sensorn

1. Innan du monterar ILS-sensorn ska du noga tänka igenom den avsedda positionen. Tänk på att målen alltid måste vara synliga för ILS-sensorns kameror.

2. Montera ILS-sensorn. Kontakta din lokala Atlas Copco-representant för information om lämpliga fästkonsoler och installationsanvisningar.

3. Anslut ethernetkabeln till uttag LAN 1 eller uttag LAN 2.

   Uttag LAN 1 kan konfigureras, medan uttag LAN 2 använder en fast IP-adress (169.251.1.1 som standard).

4. Anslut ytterligare utrustning, såsom tangentbord, mus, skanner och tillbehör, till USB-uttagen.

5. Anslut monitor(er) till HDMI-uttagen​.

6. Anslut strömkabeln på 24V DC till ​24V DC-uttaget (135 W, 5,6 A).

7. För att konfigurera ILS-indikatorn, se användarguiden för ILG-programvaran.

Relevant information

- Kabelinformation
- Produktdata

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01