# Anschluss an die Steuerung über den COM-Anschluss

## Ohne Einsatz eines Routers oder Ethernet-Switches

1. Verbinden Sie den Anschluss LAN 1 des ILS-Sensors mittels eines Ethernet-Kabels mit dem COM-Anschlussadapter, 4222 3073 00.

2. Verbinden Sie den Anschluss LAN 2 des ILS-Sensors mittels eines zweiten Ethernet-Kabels mit einem externen PC.

3. Verbinden Sie den Monitor, die Tastatur, Maus und sonstiges Zubehör mit den USB-Anschlüssen des ILS-Sensors.

4. Überprüfen Sie die IP-Einstellungen des Service-Anschlusses der Steuerung. Die Standard-IP-Adresse ist 169.254.1.1.

5. Verwenden Sie die App Remote Desktop Connection, um den externen PC mit dem ILS-Sensor zu verbinden. Geben Sie in der App Remote Desktop Connection den Namen des ILS-Sensors ein:

   ivne-xxxxxxxx, wobei xxxxxxxx die Seriennummer des ILS-Sensors ist (auf das Etikett an der Anschlussplatte gedruckt).

6. Öffnen Sie Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Ethernet > Adapteroptionen ändern > Eigenschaften LAN 1 > Internet-Protokoll Version 4 > Eigenschaften.

   Ändern Sie die IP-Adresse des ILS-Sensors zum gleichen IP-Bereich wie für die Steuerung: 169.254.1.xxx.

   Die IP-Adresse unter ILG > Setup > Werkzeuge > Steuerung > IP muss die gleiche wie unter PF > Einstellungen > Netzwerk > IP-Adresse sein, in diesem Fall 169.254.1.1.

7. Nach Abschluss der Installation der ILG-Lizenzen kann der externe PC von der Workstation getrennt werden.

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01