# Czujniki ILS

Dostępne są dwa typy odbiorników w zależności od rodzaju zastosowania:

Czujnik ILS Standard Workspace/ILS Wide Workspace

## Czujnik ILS Standard

Standardowy czujnik ILS o dokładności mocowania śruby wynoszącej 10 mm jest używany do standardowych zastosowań.

## Czujnik ILS Wide

Czujnik ILS o szerokim zakresie pomiarowym o dokładności mocowania śruby wynoszącej 20 mm jest stosowany w przypadku większego pokrycia terenu.

## Budowa czujników

Czujnik ILS składa się z dwóch kamer, dwóch jednostek oświetlenia podczerwonego oraz jednej jednostki obliczeniowej.

Budowa czujnika

## Dotyczy:

8436 6771 00
8436 6771 01