# Connexion au coffret via le port COM

## Sans utiliser de routeur ou de switch Ethernet

1. Connecter un câble Ethernet entre le port LAN 1 du ILS Sensor et le port COM du coffret, en utilisant l’adaptateur port COM, 4222 3073 00.

2. Connecter un second câble Ethernet du port LAN 2 du ILS Sensor à un PC externe.

3. Connecter un moniteur, un clavier, une souris et d'autres accessoires aux ports USB du ILS Sensor.

4. Vérifier les paramètres IP du port de service du coffret. Par défaut, l’adresse IP est 169.254.1.1.

5. Utiliser l'application Remote Desktop Connection pour connecter le PC externe au ILS Sensor. Dans l'application Remote Desktop Connection, saisir le nom du ILS Sensor :

   ivne-xxxxxxxx , where xxxxxxxx représente le numéro de série du ILS Sensor (imprimé sur l'étiquette de la plaque de connecteurs).

6. Accéder à Panneau de configuration > Réseau et Internet > Ethernet > Modifier les options de l’adaptateur > Propriétés LAN 1 > Protocole Internet Version 4 > Propriétés.

   Modifier l'adresse IP du ILS Sensor pour qu'elle corresponde à la même plage IP que celle du coffret : 169.254.1.xxx.

   L’adresse IP dans ILG > Configuration> Outils> Coffret > IP doit être la même que dans PF > Réglages> Réseau> Adresse IP, dans ce cas 169.254.1.1.

7. Après avoir finalisé l'installation des licences ILG, le PC externe peut être déconnecté du poste de travail.

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01