# Utföra lägesberäkning för taggar

Med stereometoden med två kameror beräknas taggarnas 3D-punkter från motsvarande hörnpunkter på taggen. Systemet fastställer taggområdets hörn i bilden.

## 3D-resultat av lägesberäkning för mål

Baserat på taggens/taggarnas läge(n) fastställs målets läge (position och inriktning) i motsvarande koordinatsystem.

Målets läge

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01