# Connessione a un PC esterno usando Desktop remoto Windows

1. Collegare un cavo Ethernet alla porta LAN 2 del sensore ILS. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet a un PC esterno.

2. Accendere il sensore ILS.

3. Aprire l'applicazione Connessione desktop remoto sul PC esterno.

   - Digitare ivne-xxxxxxxx (dove xxxxxxxx è il nome del sensore ILS) e selezionare Connetti.

   - Il nome del sensore è il numero di serie, reperibile sull'etichetta del prodotto.

4. Digitare la password (isra) nella finestra di accesso e selezionare Sì.

   Sensore ILS e software ILG funzionano da remoto sul PC esterno.

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01