# ILS-Sensoren

Je nach Art der Anwendung stehen zwei Arten von Empfängern zur Verfügung:

ILS-Sensor für Standard-Arbeitsplätze/ILS-Sensor für breite Arbeitsplätze

## ILS-Sensor Standard

Der Standard-ILS-Sensor verfügt über eine Schraubgenauigkeit von 10 mm und wird für Standardanwendungen eingesetzt.

## ILS-Sensor Breit

Der breite ILS-Sensor verfügt über eine Schraubgenauigkeit von 20 mm und wird eingesetzt, um einen größeren Bereich abzudecken.

## Aufbau der Sensoren

Der ILS-Sensor besteht aus zwei Kameras, zwei Infrarot-Lichteinheiten und einer Recheneinheit.

Aufbau des Sensors

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01