# 工場ポート経由でコントローラーに接続する

ILSセンサーがコントローラーの工場イーサネットポートに接続されている場合、コントローラーはお客様の工場ネットワークに接続できません。

## ルーターまたはイーサネットスイッチを使用しない場合

1. ILSセンサーのLAN1ポートからコントローラーの工場イーサネットポートにイーサネットケーブルを接続します。

2. 2番目のイーサネットケーブルをILSセンサーのLAN2ポートから外部PCに接続します。

3. モニター、キーボード、マウス、およびその他のアクセサリをILSセンサーのUSBポートに接続します。

4. コントローラーのIP設定を確認します。

5. Remote Desktop Connectionアプリを使用して、外部PCをILSセンサーに接続します。Remote Desktop Connectionアプリで、ILSセンサーの名前を入力します。

   ivne-xxxxxxxx 、ここでxxxxxxxxはILSセンサーのシリアル番号です（コネクタープレートのラベルに印刷されています）。

6. [コントロールパネル] > [ネットワークとインターネット] > [イーサネット] > [アダプタオプションの変更] > [LAN1のプロパティ] > [インターネットプロトコルバージョン4] > [プロパティ]に移動します。

   ILSセンサーのIPアドレスをコントローラーと同じIP範囲に変更します。

7. ILGライセンスのインストールが完了したら、外部PCをワークステーションから切断できます。

## ルーターまたはイーサネットスイッチの使用

1. ILSセンサーのLAN1ポートからルーターにイーサネットケーブルを接続します。

2. コントローラーの工場イーサネットポートからルーターに2つ目のイーサネットケーブルを接続します。

3. 外部PCをルーターに接続します。

4. モニター、キーボード、マウス、およびその他のアクセサリをILSセンサーのUSBポートに接続します。

5. コントローラーのIP設定を確認します。

6. Webブラウザを開き、コントローラーの工場イーサネットポートの IPアドレスを入力します。

7. Remote Desktop Connectionアプリを使用して、外部PCをILSセンサーに接続します。Remote Desktop Connectionアプリで、ILSセンサーの名前を入力します。

   ivne-xxxxxx 、ここでxxxxxxはILSセンサーのシリアル番号です（コネクタープレートのラベルに印刷されています）。

8. [コントロールパネル] > [ネットワークとインターネット] > [イーサネット] > [アダプタオプションの変更] > [LAN1のプロパティ] > [インターネットプロトコルバージョン4] > [プロパティ]に移動します。

   ILSセンサーのIPアドレスをコントローラーと同じIP範囲に変更します。

9. ILGライセンスのインストールが完了したら、外部PCをワークステーションから切断できます。

## 適用対象：

8436 6771 00
8436 6771 01