# Como conectar-se ao Controlador através da Porta da Fábrica

Quando o Sensor ILS é conectado à porta da Ethernet da fábrica, o controlador não pode ser conectado à Rede da Fábrica dos clientes.

## Sem usar o Roteador nem o Switch Ethernet

1. Conecte um cabo Ethernet partindo da porta LAN 1 do Sensor ILS à porta Ethernet da fábrica do controlador.

2. Conecte um segundo cabo partindo da porta LAN 2 do Sensor ILS à porta de um PC externo.

3. Conecte o monitor, o teclado, o mouse e outros acessórios às portas USB do Sensor ILS.

4. Verifique as configurações IP do controlador.

5. Use o aplicativo Remote Desktop Connection (Conexão à Área de Trabalho Remota) para conectar o PC externo ao Sensor ILS. No aplicativo Remote Desktop Connection (Conexão à Área de Trabalho Remota), digite o nome do Sensor ILS:

   ivne-xxxxxxxx , onde xxxxxxxx é o número de série do Sensor ILS (impresso no rótulo na placa do conector).

6. Vá para Control Panel > Network and Internet > Ethernet > Change adapter options > LAN 1 properties > Internet Protocol Version 4 > Properties (Painel de Controle > Rede e Internet > Ethernet > Mudar as opções de adaptador > propriedades da LAN 1 > Protocolo Internet Versão 4 > Propriedades).

   Mude o endereço IP do Sensor ILS para o mesmo intervalo IP do controlador.

7. Após finalizar a instalação das licenças do ILG, o PC externo pode ser desconectado da estação de trabalho.

## Usando o Roteador ou o Switch Ethernet

1. Conecte um cabo Ethernet partindo da porta LAN 1 do Sensor ILS ao roteador.

2. Conecte um segundo cabo Ethernet partindo da porta Ethernet da fábrica do controlador ao roteador.

3. Conecte o PC externo ao roteador.

4. Conecte o monitor, o teclado, o mouse e outros acessórios às portas USB do Sensor ILS.

5. Verifique as configurações IP do controlador.

6. Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da porta Ehternet da Fábrica do controlador.

7. Use o aplicativo Remote Desktop Connection (Conexão à Área de Trabalho Remota) para conectar o PC externo ao Sensor ILS. No aplicativo Remote Desktop Connection (Conexão à Área de Trabalho Remota), digite o nome do Sensor ILS:

   ivne-xxxxxx , onde xxxxxx é o número de série do Sensor ILS (impresso no rótulo na placa do conector).

8. Vá para Control Panel > Network and Internet > Ethernet > Change adapter options > LAN 1 properties > Internet Protocol Version 4 > Properties (Painel de Controle > Rede e Internet > Ethernet > Mudar as opções de adaptador > propriedades da LAN 1 > Protocolo Internet Versão 4 > Propriedades).

   Mude o endereço IP do Sensor ILS para o mesmo intervalo IP do controlador.

9. Após finalizar a instalação das licenças do ILG, o PC externo pode ser desconectado da estação de trabalho.

## Aplica-se a:

8436 6771 00
8436 6771 01