# Подключение внешнего ПК с помощью удаленного рабочего стола Windows

1. Подключите Ethernet-кабель к порту LAN 2 датчика ILS. Подключите другой конец Ethernet-кабеля к внешнему ПК.

2. Включите питание датчика ILS.

3. Откройте приложение Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу) на внешнем ПК.

   - Введите ivne-xxxxxxxx (где xxxxxxxx – имя датчика ILS) и выберите Connect (Подключить).

   - Имя и серийный номер датчика находятся на этикетке продукта.

4. Введите пароль (isra) в окне входа в систему и нажмите Yes (Да).

   Датчик ILS и программное обеспечение ILG запускаются удаленно на внешнем ПК.

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01