# 패시브 타겟에서 태그 감지

패시브 태그는 베이스 플레이트, 리플렉터 및 특정 패턴으로 구성됩니다.

패시브 타겟의 구조

1 | 베이스 플레이트
2 | 리플렉터
3 | 특정 패턴

센서의 조명 장치는 적외선을 방출하고, 적외선은 리플렉터와 부딪힙니다. 리플렉터는 적외선이 방출되었던 방향과 리플렉터의 방향과 관계 없이, 주로 방출되었던 방향으로 대부분 반사합니다.

리플렉터의 기질(基質: 결합 조직의 기본 물질)은 대부분의 입사 광선에 초점을 맞추는 작은 투명 유리 구형들로 구성됩니다.

역반사 효과

굴절률이 공기와 비교했을 때 차이가 있기 때문에 구체의 뒷면은 반사성이 있습니다. 이 효과로 인해 포일은 빛을 센서로 다시 반사합니다. 각 태그는 특정 패턴으로 정의됩니다.

## 적용 대상:

8436 6771 00
8436 6771 01