# Информация о кабеле

## Кабель питания

- Силовой кабель со стандартным необработанным кабелем, М12 4-контактные открытые провода

- Разъем: гнездовой 4-контактный М12 А-кодированный

Назначение контакта
Сторона A Номер контакта | Цвет провода | Сторона В Номер контакта | Назначение
--- | --- | --- | ---
1 | Белый | Открытый провод | +24 В
2 | Желтый | Открытый провод | +24 В
3 | Коричневый | Открытый провод | Заземление
4 | Зеленый | Открытый провод | Заземление

## Ethernet-кабель

- Стандартный Ethernet-кабель, M12 x-кодированный для PoE+

Назначение контакта
Сторона A M12 x-кодированный Номер контакта | Цвет провода | Сторона B RJ-45 Номер контакта
--- | --- | ---
1 | Оранжевый – белый | 1
2 | Оранжевый | 2
3 | Зеленый – белый | 3
4 | Зеленый | 6
7 | Синий – белый | 5
8 | Синий | 4
5 | Коричневый – белый | 7
6 | Коричневый | 8

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01