# Panoramica della piastra del connettore

Elemento | Descrizione
--- | ---
LAN 1 | Connessione Ethernet per indirizzo IP configurabile
LAN 2 | Connessione Ethernet per indirizzo IP fisso (impostazione predefinita 169.251.1.1)
24 V CC | Ingresso alimentazione (135 W, 5,6 A)
Scheda SD | La scheda SD consente di memorizzare le impostazioni e trasferire le configurazioni tra i vari sensori ILS.
HDMI | Connessioni HDMI per display
USB | Connessioni USB per tastiera, mouse, scanner e altri accessori

## Indicatori di stato

Le spie di stato sulla piastra del connettore del sensore forniscono le seguenti informazioni:

Simbolo | Colore spia di stato | Descrizione
--- | --- | ---
| Arancione (lampeggia rapidamente) | Cavo Ethernet collegato alla porta LAN1 e connessione Ethernet stabilita Tracciamento del sensore/software in esecuzione Comunicazione operativa Traffico dati
Verde (luce continua) | Cavo Ethernet collegato alla porta LAN1, connessione Ethernet stabilita, mancato funzionamento del software di tracciamento del sensore
Rosso (lampeggia lentamente) | Cavo Ethernet scollegato dalla porta LAN1 e/o impossibile stabilire connessione Ethernet
| Nero (nessuna luce) | Sensore PC spento Alimentazione del PC assente
Verde (luce continua) | Sensore PC in funzione normalmente
Verde (lampeggiante) | Sensore PC in standby
| Nero (nessuna luce) | Alimentazione del sensore assente (24 V CC non disponibile) Nessun cavo di alimentazione collegato Alimentazione assente
Verde (luce continua) | Accensione (24 V CC disponibile)

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01