# Подключение к контроллеру с помощью заводского порта

Когда датчик ILS подключен к заводскому Ethernet-порту контроллера, контроллер невозможно подключить к заводской сети клиентов.

## Без использования роутера или Ethernet-коммутатора

1. Подключите Ethernet-кабель от порта LAN 1 датчика ILS к заводскому Ethernet-порту контроллера.

2. Подключите второй Ethernet-кабель от порта LAN 2 датчика ILS к внешнему ПК.

3. Подключите монитор, клавиатуру, мышь и другие принадлежности к USB-портам датчика ILS.

4. Проверьте IP-настройки контроллера.

5. Используйте приложение Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу), чтобы подключить внешний ПК к датчику ILS. В приложении Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу) введите имя датчика ILS:

   ivne-xxxxxxxx , где xxxxxxxx является серийным номером датчика ILS (напечатан на этикетке на плите соединителя).

6. Перейдите к Control Panel (Панель управления) > Network and Internet (Сеть и интернет) > Ethernet > Change adapter options (Изменить опции переходника) > LAN 1 properties (Свойства LAN1) > Internet Protocol Version 4 (Версия 4 интернет-протокола) > Properties (Свойства).

   Измените IP-адрес датчика ILS на тот же IP-диапазон, что и у контроллера.

7. После завершения установки лицензий ILG внешний ПК можно отключить от рабочей станции.

## Использование роутера или Ethernet-коммутатора

1. Подключите Ethernet-кабель от порта LAN 1 датчика ILS к роутеру.

2. Подключите второй Ethernet-кабель от заводского Ethernet-порта контроллера к роутеру.

3. Подключите внешний ПК к роутеру.

4. Подключите монитор, клавиатуру, мышь и другие принадлежности к USB-портам датчика ILS.

5. Проверьте IP-настройки контроллера.

6. Запустите веб-браузер и введите IP-адрес заводского Ethernet-порта контроллера.

7. Используйте приложение Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу), чтобы подключить внешний ПК к датчику ILS. В приложении Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу) введите имя датчика ILS:

   ivne-xxxxxx , где xxxxxx является серийным номером датчика ILS (напечатан на этикетке на плите соединителя).

8. Перейдите к Control Panel (Панель управления) > Network and Internet (Сеть и интернет) > Ethernet > Change adapter options (Изменить опции переходника) > LAN 1 properties (Свойства LAN1) > Internet Protocol Version 4 (Версия 4 интернет-протокола) > Properties (Свойства).

   Измените IP-адрес датчика ILS на тот же IP-диапазон, что и у контроллера.

9. После завершения установки лицензий ILG внешний ПК можно отключить от рабочей станции.

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01