# Información del cable

## Cable de alimentación

- Cable de alimentación con cable en bruto estándar, cables abiertos con 4 clavijas M12

- Conector: hembra con 4 clavijas M12 código A

Asignación de clavijas
Lado A N.º de clavija | Color de cable | Lado B N.º de clavija | Función
--- | --- | --- | ---
1 | Blanco | Cable abierto | +24 V
2 | Amarillo | Cable abierto | +24 V
3 | Marrón | Cable abierto | GND
4 | Verde | Cable abierto | GND

## Cable Ethernet

- Cable ethernet estándar, M12 código x para PoE+

Asignación de clavijas
Lado A M12 código x N.º de clavija | Color de cable | Lado B RJ-45 N.º de clavija
--- | --- | ---
1 | Naranja-blanco | 1
2 | Naranja | 2
3 | Verde-blanco | 3
4 | Verde | 6
7 | Azul-blanco | 5
8 | Azul | 4
5 | Marrón-blanco | 7
6 | Marrón | 8

## Aplicable a:

8436 6771 00
8436 6771 01