# Visão Geral da Placa do Conector

Item | Descrição
--- | ---
LAN 1 | Conexão Ethernet para um endereço IP configurável
LAN 2 | Conexão Ethernet para um endereço IP fixo (padrão 169.251.1.1)
24 VCC | Alimentação de entrada (135 W, 5,6 A)
Placa SD | A placa SD é usada no armazenamento de definições e na transferência de configurações entre diferentes Sensores ILS.
HDMI | Conexões HDMI para displays
USB | Conexões USB para teclado, mouse, scanners e outros acessórios

## Luzes de sinalização de Status

As luzes de status na placa do conector do sensor fornecem as seguintes informações:

Símbolo | Cor das Luzes de Status | Descrição
--- | --- | ---
| Laranja (piscando rápido)) | Cabo Ethernet conectado à porta LAN1 e a conexão Ethernet estabelecida. Software de rastreamento do sensor em execução Comunicação funcionando Tráfego de dados
Verde (luz contínua) | Cabo Ethernet conectado à porta LAN1 e a conexão Ethernet estabelecida, mas o software de rastreamento do sensor não está em execução
Vermelho (piscando devagar) | Cabo Ethernet desconectado da porta LAN1 e/ou a conexão Ethernet não pôde ser estabelecida.
| Preto (sem luz) | PC do sensor desligado Falha na alimentação do PC
Verde (luz contínua) | PC do sensor em execução, funcionando normalmente
Verde (piscando) | PC do sensor em espera
| Preto (sem luz) | Sensor não alimentado (24 VCC não disponível) Sem um cabo de alimentação conectado Falha na alimentação
Verde (luz contínua) | Ligado (24 VCC disponível)

## Aplica-se a:

8436 6771 00
8436 6771 01