# Sensori ILS

Esistono due tipi di ricevitori in base al tipo di applicazione:

Sensore ILS standard per area di lavoro/sensore ILS ampio per area di lavoro

## Sensore ILS standard

Il sensore ILS standard presenta una precisione relativa ai bulloni di 10 mm ed è destinato ad applicazioni standard.

## Sensore ILS esteso

Il sensore ILS standard presenta una precisione relativa ai bulloni di 20 mm ed è destinato alla copertura di aree più ampie.

## Struttura dei sensori

Il sensore ILS è composto da due fotocamere, due unità di illuminazione a infrarossi e un'unità di calcolo.

Struttura del sensore

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01