# Översikt över anslutningsplåt

Artikel | Beskrivning
--- | ---
LAN 1 | Ethernetanslutning för konfigurerbar IP-adress
LAN 2 | Ethernetanslutning för fast IP-adress (169.251.1.1 som standard)
24V DC | Strömingång (135 W, 5,6 A)
SD-kort | SD-kortet används för att lagra inställningar och överföra konfigurationer mellan olika ILS-sensorer.
HDMI | HDMI-anslutningar för displayer
USB | USB-anslutningar för tangentbord, mus, skannrar och andra tillbehör

## Statuslampeindikationer

Statuslamporna på anslutningsplåten för sensorn ger följande information:

Symbol | Statuslampas färg | Beskrivning
--- | --- | ---
| Orange (blinkar snabbt) | Ethernetkabeln ansluten till LAN1-uttaget och ethernetanslutningen upprättad Sensorns spårningsprogram är igång Kommunikationen fungerar Datatrafik
Grön (fast sken) | Ethernetkabeln ansluten till LAN1-uttaget och ethernetanslutningen upprättad, men sensorns spårningsprogram är inte igång
Röd (blinkar sakta) | Ethernetkabeln frånkopplad från LAN1-uttaget och/eller ethernetanslutning kunde inte upprättas
| Svart (inget ljus) | Sensor-PC:n av Strömavbrott hos PC:n
Grön (fast sken) | Sensor-PC:n är igång, fungerar normalt
Grön (blinkar) | Sensor-PC:n i vänteläge
| Svart (inget ljus) | Sensorn ej strömsatt (24 V DC ej tillgängligt) Ingen strömkabel ansluten Strömavbrott
Grön (fast sken) | Strömmen igång (24 V DC tillgängligt)

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01