# Localisation des cibles

Les capteurs présents dans le ILS Sensor sont utilisés pour localiser les cibles montées sur les outils manuels.

Plusieurs cibles peuvent être présentes dans l'espace de travail en même temps. Les cibles sont constituées d'une ou plusieurs étiquettes différentes.

La localisation des cibles comprend les étapes suivantes :

1. Identification des étiquettes.

2. Effectuer le calcul de la pose des étiquettes.

3. Obtenir le résultat du calcul de la pose des étiquettes.

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01