# Podłączenie do zewnętrznego komputera PC przy użyciu Windows Remote Desktop

1. Podłącz kabel Ethernet do portu LAN 2 czujnika ILS. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do zewnętrznego komputera PC.

2. Włącz zasilanie czujnika ILS.

3. Otwórz aplikację Remote Desktop Connection na zewnętrznym komputerze PC.

   - Wpisz ivne-xxxxxxxx (gdzie xxxxxxxx jest nazwą czujnika ILS) i wybierz Connect [Połącz].

   - Nazwa czujnika to jego numer seryjny, który można znaleźć na etykiecie produktu.

4. Wprowadź hasło (isra) w oknie logowania, i wybierz Yes [Tak].

   Czujnik ILS i oprogramowanie ILG działają zdalnie na zewnętrznym komputerze PC.

## Dotyczy:

8436 6771 00
8436 6771 01