# Detektering av taggar på passiva mål

De passiva taggarna består av en basplåt, en reflektor och ett specifikt mönster.

En passiv taggs struktur

1 | Basplåt
2 | Reflektor
3 | Specifikt mönster

Sensorns ljusenhet avger infrarött ljus, som träffar reflektorn. Reflektorns reflekterar inkommande elektromagnetiska vågor väsentligen i den riktning de kom från, oavsett den inkommande riktningen och reflektorns inriktning.

Reflektorns substrat består av små transparenta glassfärer, som fokuserar det mesta inkommande ljuset.

Retroreflektiv effekt

På grund av skillnaden i refraktionsindex jämfört med luft är sfärens bakre yta reflekerande. På grund av denna effekt reflekterar folien tillbaka ljuset till sensorn. Varje tagg identifieras med hjälp av dess specifika mönster.

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01