# Connexion au coffret via le port usine

Lorsque le ILS Sensor est connecté au port Ethernet usine du coffret, le coffret ne peut pas être connecté au réseau usine du client.

## Sans utiliser de routeur ou de switch Ethernet

1. Connecter un câble Ethernet entre le port LAN 1 du ILS Sensor et le port Ethernet usine du coffret.

2. Connecter un second câble Ethernet du port LAN 2 du ILS Sensor à un PC externe.

3. Connecter un moniteur, un clavier, une souris et d'autres accessoires aux ports USB du ILS Sensor.

4. Vérifier les paramètres IP du coffret.

5. Utiliser l'application Remote Desktop Connection pour connecter le PC externe au ILS Sensor. Dans l'application Remote Desktop Connection, saisir le nom du ILS Sensor :

   ivne-xxxxxxxx , where xxxxxxxx représente le numéro de série du ILS Sensor (imprimé sur l'étiquette de la plaque de connecteurs).

6. Accéder à Panneau de configuration > Réseau et Internet > Ethernet > Modifier les options de l’adaptateur > Propriétés LAN 1 > Protocole Internet Version 4 > Propriétés.

   Modifier l'adresse IP du ILS Sensor pour qu'elle corresponde à la même plage IP que celle du coffret.

7. Après avoir finalisé l'installation des licences ILG, le PC externe peut être déconnecté du poste de travail.

## En utilisant un routeur ou un switch Ethernet

1. Connecter un câble Ethernet du port LAN 1 du ILS Sensor au routeur.

2. Connecter un second câble Ethernet du port Ethernet usine du coffret au routeur.

3. Connecter le PC externe au routeur.

4. Connecter un moniteur, un clavier, une souris et d'autres accessoires aux ports USB du ILS Sensor.

5. Vérifier les paramètres IP du coffret.

6. Ouvrir un navigateur Web et saisir l'adresse IP du port Ethernet usine du coffret.

7. Utiliser l'application Remote Desktop Connection pour connecter le PC externe au ILS Sensor. Dans l'application Remote Desktop Connection, saisir le nom du ILS Sensor :

   ivne-xxxxxx , where xxxxxx représente le numéro de série du ILS Sensor (imprimé sur l'étiquette sur la plaque de connecteurs).

8. Accéder à Panneau de configuration > Réseau et Internet > Ethernet > Modifier les options de l’adaptateur > Propriétés LAN 1 > Protocole Internet Version 4 > Propriétés.

   Modifier l'adresse IP du ILS Sensor pour qu'elle corresponde à la même plage IP que celle du coffret.

9. Après avoir finalisé l'installation des licences ILG, le PC externe peut être déconnecté du poste de travail.

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01