# ILS Sensors

Il existe deux types de récepteurs en fonction du type d'application :

ILS Sensor Standard Workspace/ILS Sensor Wide Workspace

## ILS Sensor Standard

Le ILS Sensor Standard a une précision de boulon de 10 mm et est utilisé pour les applications standard.

## ILS Sensor Wide

Le ILS Sensor Wide a une précision de boulon de 20 mm et est utilisé pour une plus grande couverture de zone.

## Structure des capteurs

Le ILS Sensor se compose de deux caméras, de deux unités d'éclairage infrarouge et d'une unité de calcul.

Structure du capteur

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01