# Detección de etiquetas en objetivos pasivos

Las etiquetas pasivas se componen de una placa base, un reflector y un patrón específico.

Estructura de un objetivo pasivo

1 | Placa base
2 | Reflector
3 | Patrón específico

La unidad luminosa del sensor emite infrarrojos que alcanzan el reflector. El reflector refleja ondas electromagnéticas incidentes ampliamente en la dirección de la que vinieron, independientemente de la dirección de la incidencia y la orientación del reflector.

El sustrato del reflector se compone de pequeñas esferas de cristal transparentes, que enfocan la mayor parte de la luz incidente.

Efecto retrorreflectante

Debido a la diferencia en el índice de refracción comparado con el aire, la superficie trasera de la esfera es reflectante. A causa de este efecto, el papel de aluminio refleja la luz de vuelta al sensor. Cada etiqueta está definida por su patrón específico.

## Aplicable a:

8436 6771 00
8436 6771 01