# Подключение к контроллеру с помощью COM-порта

## Без использования роутера или Ethernet-коммутатора

1. Подключите Ethernet-кабель от порта LAN 1 датчика ILS к COM-порту контроллера с помощью переходника COM-порта, 4222 3073 00.

2. Подключите второй Ethernet-кабель от порта LAN 2 датчика ILS к внешнему ПК.

3. Подключите монитор, клавиатуру, мышь и другие принадлежности к USB-портам датчика ILS.

4. Проверьте IP-настройки сервисного порта контроллера. IP-адрес по умолчанию: 169.254.1.1.

5. Используйте приложение Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу), чтобы подключить внешний ПК к датчику ILS. В приложении Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу) введите имя датчика ILS:

   ivne-xxxxxxxx , где xxxxxxxx является серийным номером датчика ILS (напечатан на этикетке плиты соединителя).

6. Перейдите к Control Panel (Панель управления) > Network and Internet (Сеть и интернет) > Ethernet > Change adapter options (Изменить опции переходника) > LAN 1 properties (Свойства LAN1) > Internet Protocol Version 4 (Версия 4 интернет-протокола) > Properties (Свойства).

   Измените IP-адрес датчика ILS на тот же IP-диапазон, что и у контроллера: 169.254.1.xxx.

   IP-адрес в ILG > Setup (Настройка) > Tools (Инструменты) > Controller (Контроллер) > IP должен быть таким же, что и в PF > Settings (Настройки) > Network (Сеть) > IP address (IP-адрес), в этом случае 169.254.1.1.

7. После завершения установки лицензий ILG внешний ПК можно отключить от рабочей станции.

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01